(module "LS0513B05R3" (layer F.Cu)
  (descr "LS05-13B05R3-2")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 12.000 3.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 12.000 3.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "LS0513B05R3" (at 12.000 3.2) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.83 -3.3) (end 26.83 -3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 26.83 -3.3) (end 26.83 9.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 26.83 9.7) (end -2.83 9.7) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.83 9.7) (end -2.83 -3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 2 3.2) (end 2 8.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2 8.7) (end 22 8.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 22 8.7) (end 22 3.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 22 3.2) (end 25.2 3.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 25.2 3.2) (end 25.2 -2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 25.2 -2.3) (end -1.2 -2.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.2 -2.3) (end -1.2 3.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.2 3.2) (end 2 3.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.2 2) (end -1.2 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.2 3.2) (end 2 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2 3.2) (end 2 8.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2 8.7) (end 22 8.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 22 8.7) (end 22 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 22 3.2) (end 25.2 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 25.2 3.2) (end 25.2 2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.2 -2.3) (end 25.2 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.4 -0) (end -2.4 -0) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.4 -0.1) (end -2.4 -0.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -2.4 -0.05) (end -2.400 -0) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start -2.4 -0.05) (end -2.400 -0.1) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.000 -0) (size 3.660 3.660) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 3.660 3.660) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 3.660 3.660) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12.000 -0) (size 3.660 3.660) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.000 -0) (size 3.660 3.660) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 24.000 -0) (size 3.660 3.660) (drill 2.44) (layers *.Cu *.Mask))
  (model LS05-13B05R3.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
