(module "CAPC5750X280N" (layer F.Cu)
  (descr "CG9A")
  (tags "Capacitor")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "CAPC5750X280N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -3.405 -2.86) (end 3.405 -2.86) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.405 -2.86) (end 3.405 2.86) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.405 2.86) (end -3.405 2.86) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.405 2.86) (end -3.405 -2.86) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.85 -2.5) (end 2.85 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.85 -2.5) (end 2.85 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.85 2.5) (end -2.85 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.85 2.5) (end -2.85 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 -2.4) (end 0 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -2.85 0 0) (size 0.81 5.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.85 0 0) (size 0.81 5.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CGA9P4X7T2W105K250KA.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
