(module "RESC10052X50N" (layer F.Cu)
  (descr "WSLP3921")
  (tags "Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference R** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "RESC10052X50N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -5.75 -3) (end 5.75 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.75 -3) (end 5.75 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.75 3) (end -5.75 3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.75 3) (end -5.75 -3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5 -2.6) (end 5 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5 -2.6) (end 5 2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 5 2.6) (end -5 2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5 2.6) (end -5 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 -2.5) (end 0 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -4.15 0 0) (size 2.7 5.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.15 0 0) (size 2.7 5.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model WSLP3921L1000FEA.stp
    (at (xyz 0 -0.10236220096979 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
