(module "SHDR10W64P254_2X5_2036X885X925P" (layer F.Cu)
  (descr "61201021621")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SHDR10W64P254_2X5_2036X885X925P" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -5.35 3.405) (end -5.35 -6.095) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.35 -6.095) (end 15.66 -6.095) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.66 -6.095) (end 15.66 3.405) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 15.66 3.405) (end -5.35 3.405) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.1 3.155) (end -5.1 -5.845) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.1 -5.845) (end 15.41 -5.845) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 15.41 -5.845) (end 15.41 3.155) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 15.41 3.155) (end -5.1 3.155) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 3.155) (end 15.41 3.155) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 15.41 3.155) (end 15.41 -5.845) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 15.41 -5.845) (end -5.1 -5.845) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -5.1 -5.845) (end -5.1 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 -2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 61201021621.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
