(module "2EDF7275KXUMA1" (layer F.Cu)
  (descr "2EDF7275KXUMA1-5")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.350 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -0.350 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "2EDF7275KXUMA1" (at -0.350 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.5 2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.2 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 3.5) (end -4.2 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.2 3.5) (end -4.2 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.2 2) (end -3.2 2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3 2) (end -3 2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -3.1 2) (end -3.200 2) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -3.1 2) (end -3.000 2) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.950 2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.300 2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.650 2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.650 2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.300 2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.950 2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.950 -2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.300 -2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.650 -2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.650 -2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.300 -2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.950 -2.075 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2EDF7275KXUMA1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
