<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TFLGA65P500X500X106-14_13N-V">
<description>Original name &lt;b&gt;TFLGA65P500X500X106-14_13N-V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Max Component Height - 1.06mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="2EDF7275K">
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="OUTA_N" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GNDB" direction="pwr"/>
<pin name="VCCB" direction="pwr"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="OUTB_N" direction="out" function="dot"/>
<pin name="INA" direction="in"/>
<pin name="INB" direction="in"/>
<pin name="TEST/SLDO_N" direction="in" function="dot"/>
<pin name="DISABLE" direction="in"/>
<pin name="VCCI" direction="pwr"/>
<pin name="GNDI" direction="pwr"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2EDF7275K" prefix="U?" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;2EDF7275K&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

TFLGA65P500X500X106-14_13N-V&lt;p&gt;

EiceDRIVER, Two Channel Isolated ISO Driver</description>
<gates>
<gate name="G1" symbol="2EDF7275K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFLGA65P500X500X106-14_13N-V">
<connects>
<connect gate="G1" pin="DISABLE" pad="5"/>
<connect gate="G1" pin="GNDA" pad="11"/>
<connect gate="G1" pin="GNDB" pad="8"/>
<connect gate="G1" pin="GNDI" pad="1"/>
<connect gate="G1" pin="INA" pad="2"/>
<connect gate="G1" pin="INB" pad="3"/>
<connect gate="G1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G1" pin="OUTA_N" pad="12"/>
<connect gate="G1" pin="OUTB_N" pad="9"/>
<connect gate="G1" pin="TEST/SLDO_N" pad="4"/>
<connect gate="G1" pin="VCCA" pad="13"/>
<connect gate="G1" pin="VCCB" pad="10"/>
<connect gate="G1" pin="VCCI" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
