<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="INF-PG-LSON-8-1">
<description>Original name &lt;b&gt;INF-PG-LSON-8-1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Max Component Height - 1.35mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IGLD60R190D1">
<pin name="S3" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D3" direction="pas"/>
<pin name="SK" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="S2" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
<pin name="D2" direction="pas"/>
<pin name="D4" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IGLD60R190D1" prefix="Q?" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;IGLD60R190D1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

INF-PG-LSON-8-1&lt;p&gt;

Field-Effect Transistor (FET), N-Channel, Enhancement, Pin 1-4 Drain, Pin 5-6,9 Source, Pin 7 kelvin Source, Pin 8 Gate, 9pins</description>
<gates>
<gate name="G1" symbol="IGLD60R190D1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="INF-PG-LSON-8-1">
<connects>
<connect gate="G1" pin="D1" pad="1"/>
<connect gate="G1" pin="D2" pad="2"/>
<connect gate="G1" pin="D3" pad="3"/>
<connect gate="G1" pin="D4" pad="4"/>
<connect gate="G1" pin="G" pad="8"/>
<connect gate="G1" pin="S1" pad="5"/>
<connect gate="G1" pin="S2" pad="6"/>
<connect gate="G1" pin="S3" pad="9"/>
<connect gate="G1" pin="SK" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
